




ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 





CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ 
poszukuje Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego na:

[bookmark: _Hlk226004782][bookmark: _Hlk215580982]zakup pętli indukcyjnych oraz systemów FM w ramach realizacji zadania „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w Pruszczu Gdańskim finansowanego ze środków PFRON

	







Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań
Zestawienie wyposażenia


Załącznik nr 1 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ 
Al. Niepodległości 778
81-805 Sopot
Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 8.00–16.00 
(oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)
Tel: 58 555 78 78
gdansk@caritas.gda.pl
www.caritas.gda.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie zgodnie z zasadą konkurencyjności-zapytanie o wycenę. Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji z oferentami, którzy złożyli oferty w niniejszym zapytaniu w zakresie m.in. przedmiotu zamówienia, zakresu, specyfikacji itp. Dopuszcza się zmianę zakresu z wybranym wykonawcą w szczególności biorąc pod uwagę możliwości techniczne zamówienia oraz możliwości finansowe Zamawiającego. Wszelkie rozwiązania Wykonawcy wymagają zgody Zamawiającego przed ich realizacją. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wskazany w załączniku minimalny zakres dostawy obejmuje zakup pętli indukcyjnych oraz systemów FM w ramach realizacji zadania „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w Pruszczu Gdańskim finansowanego ze środków PFRON.
Zakres zapytania ofertowego obejmuje kompleksowe dostarczenie sprzętu wskazanego w załączniku.
Wykonawca zapewni gwarancję/rękojmię na wyposażenie nie krótszą niż 2 lata (24 miesiące) od dnia podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.  
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe podczas realizacji zamówienia. 
Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem treści i warunków zapytania ofertowego.
Cena ofertowa z zapytania ofertowego stanowi wartość umowy. Cena ma charakter ryczałtowy i powinna obejmować również koszty dostawy do Zamawiającego. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert na każdym jego etapie, a Wykonawca oświadcza, że nie będzie to stanowić podstawy do dochodzenia przez niego z tego tytułu żadnych roszczeń.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego, a w trakcie prowadzonych negocjacji również do zmiany zakresu zapytania ofertowego. Negocjacje będą prowadzone w siedzibie Zamawiającego.
Wybrany oferent powinien zawrzeć z Zamawiającym umowę o udzielenie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności.
Rozwiązania wskazane w projekcie mogą podlegać zmianom i dostosowaniom do potrzeb niniejszego zapytania i docelowych rozwiązań. 
Rozwiązania równoważne:
1. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.
2. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w opisie przedmiotu zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Ewentualne operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.  Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. To samo dotyczy sytuacji, gdy przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia.
3. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia został określony sposób postępowania użytkownika i/lub realizacji określonej funkcjonalności należy traktować go wyłącznie poglądowo. Opis ma na celu określenie pożądanego efektu końcowego. Sposób jego osiągnięcia może być dowolny. 
4. W przypadku, gdy do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte określenia norm właściwych dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Zamawiający dopuszcza każde inne rozwiązanie, o ile Wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
5. Wykonawca składając ofertę z zastosowaniem rozwiązań równoważnych składa wraz z ofertą oświadczenie o zastosowaniu materiałów równoważnych wraz z przedłożeniem (załączeniem do oferty) dokumentów, iż zastosowane materiały spełniają wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (DTR urządzeń, karty katalogowe, certyfikaty, rysunki zamienne - jeśli zakres proponowanych zmian wymaga zmian projektowych).
6. Jeżeli nie zaznaczono wyraźnie inaczej to wszystkie parametry techniczne podane w dokumentacji zapytania ofertowego należy traktować jako parametry minimalne. Oznacza to, że każdy parametr jest poprzedzony stwierdzeniem „minimum”. 

Kody CPV:
33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
33185100-1 – Części i akcesoria do aparatów słuchowych

Płatność za wykonanie zlecenia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania FV, po podpisaniu bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
nie później niż do 29.09.2026 r.


5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 
a) Złożenie oferty na formularzu ofertowym.

6. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy
a) złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym zgodnie z określonym w zapytaniu wzorem.

[bookmark: Pg3]Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych 
przez Wykonawców oświadczeń, o których mowa powyżej, według formuły „spełnia” / „nie  spełnia”. 
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców niespełniających wymaganych warunków udziału. 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1)  Formularz ofertowy
2) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje w postępowaniu 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną/mailem. 
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, i odeśle je do pozostałych potencjalnych Wykonawców/umieści na stronie internetowej.
3. Korespondencję do Zamawiającego należy kierować na adres:	

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ 
Al. Niepodległości 778
81-805 Sopot
lub
owitpomorskie@caritas.gda.pl


Każdorazowo powołując się na postępowanie: zakup pętli indukcyjnych oraz systemów FM w ramach realizacji zadania „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w Pruszczu Gdańskim finansowanego ze środków PFRON


4. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: akrefft@caritas.gda.pl

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
[bookmark: Pg4]Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
Oferta winna być  sporządzona  na  piśmie,  w  języku  polskim,  w  formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
Oferta powinna zawierać następujące elementy, zgodne z określonymi przez Zamawiającego wzorami:
a) Wypełniony formularz ofertowy
b) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert obciążają składających je Wykonawców.  
W przypadku dostarczenia oferty osobiście/kurierem/pocztą/mailem należy oferty umieścić w zamkniętej kopercie i opisanej: zakup pętli indukcyjnych oraz systemów FM w ramach realizacji zadania „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w Pruszczu Gdańskim finansowanego ze środków PFRON.


12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy wysłać/dostarczyć/złożyć (osobiście lub pocztą lub kurierem lub e-mail) na adres:
CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ 
Al. Niepodległości 778
81-805 Sopot
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)
lub
e-mail: owitpomorskie@caritas.gda.pl

2. Termin złożenia oferty: do 18 września 2026 roku do godz. 10.00. Liczy się data i godzina dostarczenia oferty do zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego.
4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.
5. O terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
1. Cena ofertowa za wykonanie zamówienia winna być podana liczbowo i słownie w 
złotych polskich, z wyodrębnieniem ceny brutto i wartości brutto. Wykonawca określi cenę ofertową zgodnie z formularzem ofertowym. 
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego (wraz z dojazdem do miejsca prowadzenia zajęć). 	
Powinna również uwzględniać wszelkie ewentualne upusty oferowane przez 
Wykonawcę. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nie 
uwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę obciążają 
Wykonawcę. 
3. Oferowana cena nie może ulec zmianie przez okres związania ofertą. 

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria: 
		
	Lp.
	Nazwa kryterium
	Znaczenie (waga) kryterium

	1.
	Cena 
	90 punktów

	2.
	Gwarancja
	10 punktów



2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryterium według następujących zasad: 
I cena:

cena brutto oferty najniższej 
                                                     x 90 punktów = punktowy wynik oferty 
cena brutto oferty ocenianej 

II Gwarancja:
- min. 48 miesięcy od podpisania umowy – 10 punktów
- od 36 miesięcy do 47 miesięcy włącznie, od podpisania umowy – 5 punktów
- od 25 miesięcy włącznie do 35 miesięcy włącznie od podpisania umowy - 1 punkt

[bookmark: Pg6]3. Oferty zostaną sklasyfikowane malejąco (od najwyższej do najniższej) zgodnie z liczbą punktów uzyskanych w oparciu o określone powyżej zasady. Realizacja 
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy/om, który/rzy zdobędzie/dą największą liczbę punktów.

4. Podana w ofercie cena (podana w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty 
o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN, Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Wynagrodzenie będzie przekazane na konto wybranego Wykonawcy.
3. Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po wyborze Wykonawcy.

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
[bookmark: Pg8]Zamawiający nie formułuje żadnych warunków w tym zakresie. 

17. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków podpisanej umowy.
	
18. INFORMACJĘ O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH W OKRESIE 3 LAT OD UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO, PRZEWIDZIANYCH W ZAPYTANIU OFERTOWYM ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH POLEGAJĄCYCH NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH USŁUG, ICH ZAKRES ORAZ WARUNKI, NA JAKICH ZOSTANĄ UDZIELONE.
Zamawiający dopuszcza zmianę wynikającą z wystąpienia zamówień uzupełniających. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, w zakresie niezbędnych zmian i uzupełnień dostaw sprzętu niezbędnego do zrealizowania celu zamówienia, o ile wartość planowanych dostaw nie przekroczy 50% wartości udzielonego zamówienia, a ich charakter będzie podobny do charakteru dostaw, na warunkach uzgodnionych z Wykonawcą, analogicznych do warunków określonych w umowie.

19. ZAŁĄCZNIKI. 
Załączniki stanowiące integralną cześć niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
1) Formularz ofertowy. 
2) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań
3) Zestawienie wyposażenia
[bookmark: Pg9]
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Załącznik nr 2

(Nazwa Wykonawcy)                                                                                           miejscowość, data...
	

FORMULARZ OFERTOWY


Dane Wykonawcy:
-Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………
- Adres ……………………………………………………………………………………………
-Nr telefonu, adres mailowy ……………………………………..……………………………. NIP……………………………………………………………………………………..…………
Nawiązując do zapytania ofertowego:
zakup pętli indukcyjnych oraz systemów FM w ramach realizacji zadania „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w Pruszczu Gdańskim finansowanego ze środków PFRON


1.  Zapoznałem(am) się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część oraz że nie wnoszę do nich żadnych 
zastrzeżeń,  a  także  zdobyłem  wszelkie  pozostałe  informacje  niezbędne  do właściwego przygotowania oferty. 


2. Oferuję realizację tego zamówienia za poniższą cenę oraz składam niniejszą ofertę:

	
	 
	
Liczba sztuk
	 
Cena netto za 1 sztuke 
	 
	Cena brutto za 1 sztukę 
	

	Część
	Nazwa 
	
	
	VAT
	
	Łączna wartość brutto (ilość sztuk x cena brutto) 

	 
	 
	
	
	 
	
	

	Kolumna 1
	Kolumna 2
	Kolumna 3
	Kolumna 4
	Kolumna 5
	Kolumna 6
	Kolumna 7

	1

	Przenośna pętla indukcyjna
	11 sztuk
	 
	
	
	

	2
	Walizkowa pętla indukcyjna
	2 sztuki
	
	
	
	

	3
	Pętla indukcyjna z okablowaniem
	1 sztuka 
	
	
	
	

	4
	System FM
	5 sztuk
	
	
	
	

	Razem

	
	
	
	



Termin gwarancji: ………………………………

Przenośna pętla indukcyjna
Pełna nazwa modelu urządzenia: ………………………………… 
Marka/ producent urządzenia: ……………………………..……

Walizkowa pętla indukcyjna
Pełna nazwa modelu urządzenia: ………………………………… 
Marka/ producent urządzenia: ……………………………..…

Pętla indukcyjna z okablowaniem
Pełna nazwa modelu urządzenia: ………………………………… 
Marka/ producent urządzenia: ……………………………..…

System FM
Pełna nazwa modelu urządzenia: ………………………………… 
Marka/ producent urządzenia: ……………………………..…


UWAGA: Wykonawca składa ofertę na całość zamówienia. Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena brutto z całości zamówienia.
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą z rzeczywiście wykorzystanych a wyżej wymienionych dostaw wg cen brutto podanych w formularzu ofertowym. Na w/w cenę składa się całkowity koszt dostaw.

……………………………………
Podpis osoby(ób) składającej(ych) ofertę 


























Załącznik nr 3


(Nazwa Wykonawcy)	miejscowość, data...


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ

Ja niżej podpisany(a), w związku z zapytaniem ofertowym na zakup pętli indukcyjnych oraz systemów FM w ramach realizacji zadania „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w Pruszczu Gdańskim finansowanego ze środków PFRON

oświadczam, że
nie jestem / jestem*  powiązany(a) z CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ 
osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
*skreślić nieprawidłowe

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z udziału w postępowaniu w oparciu o przepisy Ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835), a w szczególności:
a) nie współpracujemy z przedstawicielami reżimu rządzącego w Federacji Rosyjskiej lub Republice Białorusi,
b) nie zostaliśmy wpisani na listę osób i podmiotów prowadzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, publikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, wobec których stosowane są środki przewidziane ustawą dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
c) nie jesteśmy podmiotem kontrolowanym* przez przedstawicieli reżimu Federacji Rosyjskiej lub Republiki Białorusi, 
d) nie prowadzimy działań biznesowych/wymiany handlowej z podmiotami kontrolowanymi* przez przedstawicieli reżimu Federacji Rosyjskiej lub Republiki Białorusi.  
*Przez podmiot kontrolowany rozumie się podmiot kontrolowany przez przedsiębiorcę dominującego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

……………………………………
Podpis osoby(ób) składającej(ych) ofertę 

Załącznik nr 4

Zestawienie wyposażenia


	Lp.
	nazwa sprzętu 
	ilość 
	Specyfikacja 
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Przenośna pętla indukcyjna
	























11 sztuk 
	1. Urządzenie powinno spełniać co najmniej następujące wymagania:
· czas pracy ciągłej na zasilaniu akumulatorowym: min. 4 godziny;
· wbudowany wzmacniacz pętli indukcyjnej;
· zintegrowana antena pętli indukcyjnej;
· wbudowany mikrofon;
· zewnętrzne wejście audio: jack 3,5 mm;
· możliwość podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku;
· automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC);
· kompresja sygnału audio;
· bramka szumów;
· możliwość pracy bez konieczności instalacji stacjonarnej;

2. Wymagania jakościowe i zgodność
Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE oraz spełniać wymagania mających zastosowanie przepisów i norm dotyczących tego rodzaju urządzeń.
Urządzenie powinno spełniać wymagania normy BS EN 60118-4 lub normy równoważnej, dotyczącej systemów pętli indukcyjnych dla wspomagania słyszenia.

3. Zawartość zestawu
Zestaw musi zawierać:
· kompletne urządzenie gotowe do użytkowania;
· zasilacz/przewód zasilający;
· mikrofon wbudowany w urządzenie lub mikrofon zewnętrzny, jeżeli jest wymagany do prawidłowego korzystania z urządzenia;
· instrukcję obsługi w języku polskim.

4. Wsparcie techniczne
· okres gwarancji: minimum 24 miesiące;
· urządzenie musi być fabrycznie nowe, kompletne i wolne od wad;
· Wykonawca zapewnia dostęp do wsparcia technicznego w okresie gwarancji.

5. Rozwiązanie równoważne
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia równoważnego, tj. posiadającego funkcjonalność i parametry techniczne nie gorsze niż określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.
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Walizkowa pętla indukcyjna
	























2 sztuki
	1. Urządzenie powinno spełniać co najmniej następujące wymagania techniczne:
· minimum 2 wejścia mikrofonowe lub mikrofonowo-liniowe;
· możliwość obsługi powierzchni do minimum 150 m² przy zastosowaniu kompletnego przewodu pętli i elementów niezbędnych do uzyskania wymaganego zasięgu;
· Złącze pętli : 1 x 4-polowy Euroblok 5,08 mm

· zakres częstotliwości pętli: minimum 80Hz–9kHz; 
· maksymalna masa urządzenia wraz z walizką: 10 kg;
· możliwość regulacji prądu wyjściowego pętli;
· możliwość podłączenia zewnętrznego źródła sygnału audio.
2. Wymagania jakościowe i zgodność
Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE oraz spełniać wymagania mających zastosowanie przepisów i norm dotyczących tego rodzaju urządzeń.
System pętli indukcyjnej powinien spełniać wymagania normy IEC 60118-4 lub normy równoważnej, dotyczącej systemów pętli indukcyjnych dla wspomagania słyszenia.
3. Zawartość zestawu
Zestaw musi zawierać:
· kompletne urządzenie – przenośną pętlę indukcyjną z walizką;
· wzmacniacz pętli indukcyjnej;
· przewód pętli indukcyjnej umożliwiający uzyskanie wymaganego obszaru działania;
· przewód zasilający;
· instrukcję obsługi w języku polskim.
· mikrofon

4. Wsparcie techniczne
· okres gwarancji: minimum 24 miesiące;
· urządzenie musi być fabrycznie nowe, kompletne i wolne od wad;
· Wykonawca zapewnia dostęp do wsparcia technicznego w okresie gwarancji.

5. Wymagane funkcjonalności
Urządzenie powinno posiadać poniższe funkcjonalności lub rozwiązania równoważne:
· walizka transportowa na kółkach z uchwytem teleskopowym;
· diody LED sygnalizujące co najmniej zasilanie, poziom sygnału wejściowego oraz prąd pętli;
· automatyczny bezpiecznik / automatyczne zabezpieczenie nadprądowe z możliwością resetowania;
· możliwość uzyskania dużego prądu wyjściowego pętli;
· zabezpieczenie przed zwarciem;
· automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC), w tym układ AGC o działaniu zapewniającym stabilny poziom sygnału i poprawę zrozumiałości mowy;
· możliwość podłączenia mikrofonu bezprzewodowego;
· możliwość podłączenia zewnętrznych źródeł sygnału audio;
· wyjście liniowe umożliwiające przekazanie sygnału do zewnętrznego urządzenia audio.
6. 6. Równoważność
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia równoważnego, tj. urządzenia o parametrach technicznych, funkcjonalności i jakości nie gorszych niż określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia
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Pętla indukcyjna z okablowaniem
	















1 szt. 
	1. Minimalne wymagania techniczne – stacjonarny system pętli indukcyjnej z okablowaniem
Oferowany system musi być kompletnym, stacjonarnym systemem pętli indukcyjnej przeznaczonym do bezpośredniego przekazywania sygnału audio do aparatów słuchowych lub implantów słuchowych wyposażonych w funkcję odbioru sygnału z pętli indukcyjnej.

2. Minimalne wymagania techniczne jednostki głównej / wzmacniacza pętli
Urządzenie powinno spełniać co najmniej następujące wymagania:
· automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC);
· możliwość obsługi powierzchni o wielkości minimum 150 m²;
· wyświetlacz LCD umożliwiający kontrolę parametrów pracy urządzenia;
· filtr górnoprzepustowy;
· cyfrowe przetwarzanie sygnału pętli indukcyjnej;
· regulowane opóźnienie sygnału;
· możliwość obsługi różnych źródeł dźwięku;
· ciągła diagnostyka sygnału audio i/lub parametrów pracy pętli;
· tryb uśpienia / automatycznego przejścia w stan czuwania;
· możliwość bezpośredniej transmisji sygnału audio do aparatów słuchowych wyposażonych w funkcję odbioru sygnału z pętli indukcyjnej.

3. Zawartość zestawu
Zestaw musi zawierać kompletny system gotowy do instalacji i użytkowania, w szczególności:
· wzmacniacz pętli indukcyjnej;
· mikrofon – podwójny zestaw bezprzewodowy
· kompletne okablowanie niezbędne do prawidłowego podłączenia i uruchomienia systemu;
· przewód / przewody pętli indukcyjnej o długości i parametrach odpowiednich do obsługi powierzchni minimum 150 m²;
· elementy niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji pętli;
· torbę lub futerał transportowy dla elementów systemu, jeżeli urządzenie jest przewidziane do zastosowań mobilnych;
· instrukcję obsługi w języku polskim.
4. Wymagania dotyczące pętli i okablowania
· system musi zapewniać równomierne pole magnetyczne w obszarze objętym działaniem pętli;
· okablowanie pętli musi być dostosowane do parametrów zastosowanego wzmacniacza;
· przewód pętli musi umożliwiać wykonanie instalacji obejmującej powierzchnię minimum 150 m²;
· system powinien umożliwiać regulację parametrów pracy w celu uzyskania prawidłowego poziomu sygnału zgodnie z wymaganiami właściwej normy dla systemów pętli indukcyjnych;
· wszystkie przewody i elementy instalacyjne niezbędne do wykonania kompletnego systemu muszą zostać dostarczone przez Wykonawcę
5. 5. Wymagania jakościowe i zgodność
System musi posiadać oznakowanie CE oraz spełniać wymagania mających zastosowanie przepisów i norm dotyczących tego rodzaju urządzeń.
System pętli indukcyjnej powinien spełniać wymagania normy IEC 60118-4 lub normy równoważnej, dotyczącej systemów pętli indukcyjnych dla wspomagania słyszenia.
6. Wsparcie techniczne
· okres gwarancji: minimum 24 miesiące;
· urządzenia i elementy systemu muszą być fabrycznie nowe;
· Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne w okresie gwarancji;
· w przypadku wystąpienia usterki Wykonawca zapewnia serwis zgodnie z warunkami gwarancji.
7. Rozwiązania równoważne
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania równoważnego, tj. systemu posiadającego parametry techniczne, funkcjonalność i jakość nie gorsze niż określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia
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System FM
	






















5 sztuk
	1. Minimalne wymagania techniczne systemu bezprzewodowego wspomagania słyszenia
Oferowany system musi być kompletnym, bezprzewodowym systemem wspomagania słyszenia przeznaczonym do poprawy zrozumiałości mowy w pomieszczeniach, w szczególności w warunkach występowania hałasu, pogłosu oraz zwiększonej odległości pomiędzy osobą mówiącą a odbiorcą.

2. Minimalne wymagania techniczne jednostki głośnikowej
Urządzenie powinno posiadać:
· zintegrowany wielogłośnikowy układ zapewniający równomierne rozprowadzenie dźwięku w pomieszczeniu;
· system automatycznego dostosowania poziomu dźwięku do warunków akustycznych i poziomu hałasu w pomieszczeniu;
· możliwość bezprzewodowej współpracy z mikrofonem dla prowadzącego;
· możliwość przekazywania sygnału audio z mikrofonu do jednostki głośnikowej w czasie rzeczywistym;
· możliwość współpracy z kompatybilnymi odbiornikami stosowanymi w aparatach słuchowych lub innych urządzeniach wspomagających słyszenie;
· możliwość obsługi zewnętrznych źródeł sygnału audio;
· możliwość odtwarzania dźwięku z urządzeń multimedialnych;
· możliwość jednoczesnego odtwarzania głosu prowadzącego oraz sygnału z zewnętrznego źródła audio;
· masa kompletnego zestawu nie większa niż 4,5 kg.

3. Minimalne wymagania techniczne mikrofonu
Zestaw musi posiadać bezprzewodowy mikrofon przeznaczony dla prowadzącego, umożliwiający:
· bezprzewodowe przekazywanie głosu do jednostki głośnikowej;
· transmisję głosu w czasie rzeczywistym;
· wyciszenie mikrofonu;
· kontrolę stanu pracy mikrofonu;
· automatyczne dostosowanie parametrów transmisji do warunków użytkowania;
· współpracę z oferowaną jednostką głośnikową bez konieczności stosowania dodatkowego okablowania pomiędzy mikrofonem a jednostką głośnikową.
4. Wymagane funkcjonalności
System powinien posiadać poniższe funkcjonalności lub rozwiązania równoważne:
· mikrofon bezprzewodowy dla prowadzącego;
· równomierne nagłośnienie pomieszczenia;
· poprawa zrozumiałości mowy w warunkach występowania hałasu;
· automatyczne dostosowanie poziomu dźwięku do poziomu hałasu w pomieszczeniu;
· bezprzewodowe przekazywanie sygnału głosowego;
· możliwość transmisji sygnału do kompatybilnych odbiorników stosowanych z aparatami słuchowymi;
· obsługa zewnętrznych źródeł dźwięku;
· obsługa urządzeń multimedialnych;
· możliwość jednoczesnego przekazywania głosu prowadzącego oraz dźwięku z urządzenia multimedialnego;
· możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe kompatybilne elementy, jeżeli producent przewiduje taką funkcjonalność.

5. Obsługa multimediów
System musi umożliwiać podłączenie zewnętrznego źródła dźwięku, w szczególności komputera, tabletu, telefonu lub innego urządzenia multimedialnego.
System powinien umożliwiać bezprzewodowe lub przewodowe przekazywanie sygnału audio z urządzenia multimedialnego do jednostki głównej.
System powinien umożliwiać jednoczesne przekazywanie sygnału z mikrofonu prowadzącego oraz sygnału audio z zewnętrznego urządzenia multimedialnego.

6. Kompatybilność z aparatami słuchowymi
System musi umożliwiać bezprzewodową transmisję sygnału głosowego do kompatybilnych odbiorników stosowanych w aparatach słuchowych lub innych urządzeniach wspomagających słyszenie.

	
	
	
	



