**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

poszukuje Wykonawcy do remontu pomieszczeń w których znajdują się Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rumi  
(Centrum Pomocowe im. św. Siostry Faustyny w Rumi)

**Załączniki:**

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
* Formularz ofertowy
* Oświadczenie o powiązaniu

Załącznik nr 1.

[**Specyfikacja**](http://efs.warmia.mazury.pl/userfiles/file/Aktualnosci/2010%20r./szczegolowy_opis_przedmiotu_zamow_gadzety.pdf) **Istotnych Warunków Zamówienia**

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 8.00–16.00

(oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

Tel: 58 555 78 78

FAX: 58 551 57 46

[gdansk@caritas.gda.pl](mailto:gdansk@caritas.gda.pl)

[www.caritas.gda.pl](http://www.caritas.gda.pl)

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sanitariatów w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Rumi, w szczególności:

- Remont łazienki damskiej i toalety II piętra"

- Remont toalety damskiej i męskiej I piętra

- Remont pom. socjalnych szatni, toalety i prysznica

- Remont toalety parteru

Szczegółowy zakres prac (Przedmiar/obmiar) zawarty jest w zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Miejsce realizacji zamówienia: ul. ks. Gierosa 8a 84-230 Rumia

Realizacja zamówienia odbędzie się w terminie ustalonym z Zamawiającym, jednak nie później niż do 30.06.2021.

Zamawiający dopuszcza w procesie realizacji umowy zmianę zakresu zamówienia wskazanego w zapytaniu ofertowym. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu do 20% wartości robót budowlanych z zapytania ofertowego.

Płatność za zrealizowaną usługę nastąpi w terminie do 21 dni od dnia otrzymania FV/rachunku.

Uwaga:

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

do 30.06.2021

4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

* + 1. Formularz ofertowy
    2. Oświadczenie o powiązaniu

5. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje w postępowaniu   
Zamawiający i Wykonawcy przekazują mailem lub osobiście.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji   
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień   
niezwłocznie, i odeśle je do pozostałych potencjalnych Wykonawców lub umieści na stronie internetowej.

3. Korespondencję do Zamawiającego należy kierować na adres:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

lub

[mgawiuk@caritas.gda.pl](mailto:mgawiuk@caritas.gda.pl)

Każdorazowo powołując się na postępowanie: remontu pomieszczeń w których znajdują się Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rumi.

4. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest – Marcin Gawiuk e-mail: [mgawiuk@caritas.gda.pl](mailto:mgawiuk@caritas.gda.pl)

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferta winna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

W przypadku dostarczenia oferty osobiście/kurierem/pocztą należy oferty umieścić w zamkniętej kopercie i opisanej: remontu pomieszczeń w których znajdują się Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rumi oraz NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 20.10.2020 przed godziną 16.00.

7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy wysłać/dostarczyć/złożyć (osobiście lub pocztą lub kurierem lub e-mail) na adres:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

lub

e-mail: [mgawiuk@caritas.gda.pl](mailto:mgawiuk@caritas.gda.pl)

2. Termin złożenia oferty: **do 20.10.2020r. do godz. 16.00**.

3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, adres: Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot.

4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.

5. O terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

8. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa kryterium** | **Znaczenie (waga) kryterium** |
| 1. | Cena | 100 % |

I. Cena

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej

----------------------------------- x 100 pkt = Liczba punktów oferty ocenianej

Cena brutto oferty ocenianej

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do porównania cen ofert według powyższego wzoru zostanie przyjęta podana w ofertach łączna cena brutto za wykonanie niniejszego zamówienia.

Podana w ofercie cena (podana w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Gwarancja na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru

Zał. nr 1 Szczegółowy zakres prac (przedmiar/obmiar)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | | **Opis i wyliczenia** | | **j.m.** | | | | **Poszcz.** | | | **Razem** | |
| **1** |  | | **Remont łazienki damskiej i toalety II piętra** | | | | | | | | | | |
| 1 d.1 | analiza indy- widualna | | Demontaż wypoasżenia , pólki, uchwyty itp. 1 | | kpl. kpl. | | | | 1,000 | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **1,000** | |
| 2 d.1 | cena zakła- dowa | | Demontaż osprzętu elektrycznego Krotność = 2 1 | | kpl. kpl. | | | | 1,000 | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **1,000** | |
| 3 d.1 | KNNR 8 0225-05 | | Demontaż ustępu z miską porcelanową 2 | | kpl kpl | | | | 2,000 | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **2,000** | |
| 4 d.1 | KNR 4-02 0132-01 | | Demontaż baterii umywalkowej i prysznicowej 3 | | szt. szt. | | | | 3,000 | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **3,000** | |
| 5 d.1 | KNNR 8 0225-03 | | Demontaż umywalki porcelanowej 2 | | kpl kpl | | | | 2,000 | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **2,000** | |
| 6 d.1 | KNR-W 4-01 0819-05 | | Rozebranie posadzek z płytek <Toaleta męska>3.6 <Łazienka damska>9.16 | | m2 m2 m2 | | | | 3.600 9.160 | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **12,760** | |
| 7 d.1 | KNR-W 4-01 0701-02 | | Odbicie scian z płytek , ww. pomieszceń < Toaleta męska> 12.15 <łazienka damska>33.5 | | m2 m2 m2 | | | | 12.150 33.500 | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **45,650** | |
| 8 d.1 | KNR 4-01 0211-01 | | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach 12.76 | | m2 m2 | | | | 12,760 | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **12,760** | |
| 9 d.1 | ZKNR C-1 0301-01 | | Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża ścian 45.65 | | m2 m2 | | | | 45,650 | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **45,650** | |
| 10 d.1 | KNR 4-01 0711-02 | | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - przyjeto20% 45.65\*20% | | m2 m2 | | | | 9,130 | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **9,130** | |
| 11 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17" - powierzchnie po- ziome 12.77 | | m2 m2 | | | | 12,770 | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **12,770** | |
| 12 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 50.03 | | m2 m2 | | | | 50,030 | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **50,030** | |
| 13 d.1 | ZKNR C-1 0308-04 | | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo- lacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry - posadzka 14.7 | | m2 m2 | | | | 14,700 | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **14,700** | |
| 14 d.1 | ZKNR C-1 0308-14 | | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo- lacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej od góry - posadzka 14.7 | | m m | | | | 14,700 | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **14,700** | |
| 15 d.1 | KNR K-04 0602-02 | | Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit fragmencie ścian pod prysz- nicem 1.8\*2 | | m2 m2 | | | | 3,600 | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **3,600** | |
| 16 d.1 | KNR K-04 0602-04 | | Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pio- nowej 2.4 | | m m | | | | 2,400 | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **2,400** | |
| 17 d.1 | KNR-W 2-02 1111-07 | | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- prawie klejowej układane metodą nieregularną 12.76 | | m2 m2 | | | | **12,760** | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **12,760** | |
| 18 d.1 | KNR-W 2-02 0840-06 | | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- prawie klejowej 50.03 | | m2 m2 | | | | **50,030** | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **50,030** | |
| 19 d.1 | KNR 2-02 0333-01 analogia | | Uszczelnianie ręczne silikonem trwale plastycznym styków scian i podłogi 45.5 | | m m | | | | **45,500** | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **45,500** | |
| 20 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 12.76 | | m2 m2 | | | | **12,760** | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **12,760** | |
| 21 d.1 | NNRNKB 202 2014-03 | | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach 12.76 | | m2 m2 | | | | **12,760** | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **12,760** | |
| 22 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Flugger Stop Grunt - powierzchnie poziome <sufit> 12.76 | | m2 m2 | | | | **12,760** | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **12,760** | |
| 23 d.1 | KNNR 2 1402-03 | | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie sufitów - Flugger Dekso 5 12.76 | | m2 m2 | | | | **12,760** | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **12,760** | |
| 24 d.1 | KNR-W 2-15 0233-03 | | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2 | | kpl. kpl. | | | | **2,000** | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **2,000** | |
| 25 d.1 | KNR-W 2-15 0230-01 | | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 2 | | kpl. kpl. | | | | **2,000** | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **2,000** | |
| 26 d.1 | KNR 0-35 0114-05 | | Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termosta- tycznym montowane na ścianie 1 | | szt. szt. | | | | **1,000** | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **1,000** | |
| 27 d.1 | KNR 4-02 0516-03 | | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego GP-2 2 | | kpl. kpl. | | | | **2,000** | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **2,000** | |
| 28 d.1 | cena zakła- dowa | | Wymiana oświetlenia 4 | | kpl. kpl. | | | | **4,000** | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **4,000** | |
| 29 d.1 | analiza indy- widualna | | Ponowny montaż zdemontowanego osprzętu łazienik 1 | | kpl. kpl. | | | | **1,000** | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **1,000** | |
| 30 d.1 | cena zakła- dowa | | Montaż uchwytu dla niepełnosprawnych przy umywalce ,toalecie i pod pryszni- cem 6 | | szt. szt. | | | | **6,000** | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **6,000** | |
| 31 d.1 | cena zakła- dowa | | Montaż siedziska składanego pod prysznicem 1 | | szt. szt. | | | | **1,000** | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **1,000** | |
| 32 d.1 | cena zakła- dowa | | Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych składanych 2 | | szt. szt. | | | | **2,000** | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **2,000** | |
| 33 d.1 | kalk. własna | | Wymiana drzwi wewentrznych jednoskrzydłowych , na nowe z regulowaną ościeżnicą 2 | | szt. szt. | | | | **2,000** | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **2,000** | |
| 34 d.1 | kalk. własna | | Wymiana stolarki okiennej na nową PCV < toaleta męska>1 <łazienka damska>2 | | szt. szt. szt. | | | | **1.000 2.000** | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **3,000** | |
| 35 d.1 | TZKNBK I 0504-01 | | Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30m 12.76\*0.1 50.03\*0.02 1 | | m3 m3 m3 m3 | | | | **1.276 1.001 1.000** | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **3,277** | |
| 36 d.1 | cena zakła- dowa | | Wywóz i utylizacja gruzu 1 | | konte- ner konte- ner | | | | **1,000** | | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **1,000** | |
| **2** |  | **Remont toalety damskiej i męskiej I piętra** | | | | | | | | | | | |
| 37 d.2 | analiza indy- widualna | Demontaż wypoasżenia, pólki, uchwyty itp. 1 | | kpl. kpl. | | | | 1,000 | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **1,000** | | |
| 38 d.2 | cena zakła- dowa | Demontaż osprzętu elektrycznego Krotność = 2 1 | | kpl. kpl. | | | | 1,000 | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **1,000** | | |
| 39 d.2 | KNNR 8 0225-05 | Demontaż ustępu z miską porcelanową 2 | | kpl kpl | | | | 2,000 | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **2,000** | | |
| 40 d.2 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej 2 | | szt. szt. | | | | 2,000 | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **2,000** | | |
| 41 d.2 | KNNR 8 0225-03 | Demontaż umywalki porcelanowej 2 | | kpl kpl | | | | 2,000 | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **2,000** | | |
| 42 d.2 | KNR-W 4-01 0819-05 | Rozebranie posadzek z płytek <Toaleta męska>3.33 <Toaleta damska>6.65 | | m2 m2 m2 | | | | 3.330 6.650 | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **9,980** | | |
| 43 d.2 | KNR-W 4-01 0701-02 | Odbicie scian z płytek , ww. pomieszceń < Toaleta męska> 6.44\*1.53 <Toaleta damska>8.84\*1.53 | | m2 m2 m2 | | | | 9.853 13.525 | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **23,378** | | |
| 44 d.2 | KNR 4-01 0211-01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach 9.98 | | m2 m2 | | | | 9,980 | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **9,980** | | |
| 45 d.2 | ZKNR C-1 0301-01 | Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża ścian 23.4 | | m2 m2 | | | | 23,400 | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **23,400** | | |
| 46 d.2 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - przyjeto20% 23.4\*20% | | m2 m2 | | | | 4,680 | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **4,680** | | |
| 47 d.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17" - powierzchnie po- ziome 9.98 | | m2 m2 | | | | 9,980 | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **9,980** | | |
| 48 d.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 23.4+19.5 | | m2 m2 | | | | 42,900 | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **42,900** | | |
| 49 d.2 | ZKNR C-1 0308-04 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo- lacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry - posadzka 9.98 | | m2 m2 | | | | **9,980** | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **9,980** | | |
| 50 d.2 | ZKNR C-1 0308-14 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo- lacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej od góry - posadzka 9.98 | | m m | | | | **9,980** | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **9,980** | | |
| 51 d.2 | KNR-W 2-02 1111-07 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- prawie klejowej układane metodą nieregularną 9.98 | | m2 m2 | | | | **9,980** | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **9,980** | | |
| 52 d.2 | KNR-W 2-02 0840-06 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- prawie klejowej 42.9 | | m2 m2 | | | | **42,900** | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **42,900** | | |
| 53 d.2 | KNR 2-02 0333-01 analogia | Uszczelnianie ręczne silikonem trwale plastycznym styków scian i podłogi 28 | | m m | | | | **28,000** | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **28,000** | | |
| 54 d.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" <sufit>9.98 | | m2 m2 | | | | **9,980** | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **9,980** | | |
| 55 d.2 | NNRNKB 202 2014-03 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach 9.98 | | m2 m2 | | | | **9,980** | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **9,980** | | |
| 56 d.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Flugger Stop Grunt - powierzchnie poziome 9.98 | | m2 m2 | | | | **9,980** | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **9,980** | | |
| 57 d.2 | KNNR 2 1402-03 | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie sufitów - Flugger Dekso 5 9.98 | | m2 m2 | | | | **9,980** | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **9,980** | | |
| 58 d.2 | KNR-W 2-15 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2 | | kpl. kpl. | | | | **2,000** | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **2,000** | | |
| 59 d.2 | KNR-W 2-15 0230-01 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 2 | | kpl. kpl. | | | | **2,000** | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **2,000** | | |
| 60 d.2 | KNR 4-02 0516-03 | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego GP-2 2 | | kpl. kpl. | | | | **2,000** | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **2,000** | | |
| 61 d.2 | cena zakła- dowa | Wymiana oświetlenia toalet 4 | | kpl. kpl. | | | | **4,000** | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **4,000** | | |
| 62 d.2 | analiza indy- widualna | Ponowny montaż zdemontowanego osprzętu tolaet 1 | | kpl. kpl. | | | | **1,000** | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **1,000** | | |
| 63 d.2 | cena zakła- dowa | Montaż uchwytu dla niepełnosprawnych przy umywalce ,toalecie 2 | | szt. szt. | | | | **2,000** | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **2,000** | | |
| 64 d.2 | cena zakła- dowa | Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych składanych 4 | | szt. szt. | | | | **4,000** | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **4,000** | | |
| 65 d.2 | kalk. własna | Wymiana drzwi wewentrznych jednoskrzydłowych , na nowe z regulowaną ościeżnicą 2 | | szt. szt. | | | | **2,000** | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **2,000** | | |
| 66 d.2 | kalk. własna | Wymiana stolarki okiennej na nową PCV < toaleta męska>1 <toaleta damska>1 | | szt. szt. szt. | | | | **1.000 1.000** | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **2,000** | | |
| 67 d.2 | TZKNBK I 0504-01 | Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30m 10\*0.1 23.4\*0.025 1.5 | | m3 m3 m3 m3 | | | | **1.000 0.585 1.500** | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **3,085** | | |
| 68 d.2 | cena zakła- dowa | Wywóz i utylizacja gruzu 1 | | konte- ner konte- ner | | | | **1,000** | | |  | | |
|  |  |  | |  | | | | **RAZEM** | | | **1,000** | | |
| **3** |  | **Remont pom. socjalnych szatni, toalety i prysznica** | | | | | | | | | | | |
| 69 d.3 | analiza indy- widualna | Demontaż wypoasżeni lampy, pólki, szafy , uchwyty itp. 1 | | | | kpl. kpl. | | 1,000 | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **1,000** | | |
| 70 d.3 | cena zakła- dowa | Demontaż osprzętu elektrycznego Krotność = 2 1 | | | | kpl. kpl. | | 1,000 | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **1,000** | | |
| 71 d.3 | KNNR 8 0225-05 | Demontaż ustępu z miską porcelanową 1 | | | | kpl kpl | | 1,000 | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **1,000** | | |
| 72 d.3 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i prysznicowej 2 | | | | szt. szt. | | 2,000 | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **2,000** | | |
| 73 d.3 | KNNR 8 0225-03 | Demontaż umywalki porcelanowej 1 | | | | kpl kpl | | 1,000 | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **1,000** | | |
| 74 d.3 | KNR-W 4-01 0819-05 | Rozebranie posadzek z płytek 13.75 | | | | m2 m2 | | 13,750 | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **13,750** | | |
| 75 d.3 | KNR-W 4-01 0701-02 | Odbicie scian z płytek , ww. pomieszceńiach 5.57\*2 8.12\*1.52 | | | | m2 m2 m2 | | 11.140 12.342 | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **23,482** | | |
| 76 d.3 | KNR 4-01 0211-01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach 13.75 | | | | m2 m2 | | 13,750 | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **13,750** | | |
| 77 d.3 | ZKNR C-1 0301-01 | Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża ścian 22.8\*2.38 | | | | m2 m2 | | 54,264 | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **54,264** | | |
| 78 d.3 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - przyjeto20% 54.26\*20% | | | | m2 m2 | | 10,852 | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **10,852** | | |
| 79 d.3 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17" - powierzchnie po- ziome 13.75 | | | | m2 m2 | | 13,750 | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **13,750** | | |
| 80 d.3 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 54.26 | | | | m2 m2 | | 54,260 | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **54,260** | | |
| 81 d.3 | ZKNR C-1 0308-04 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo- lacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry - posadzka 2.34 | | | | m2 m2 | | **2,340** | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **2,340** | | |
| 82 d.3 | ZKNR C-1 0308-14 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo- lacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej od góry - posadzka 6.22 | | | | m m | | **6,220** | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **6,220** | | |
| 83 d.3 | KNR K-04 0602-02 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit fragmencie ścian pod prysz- nicem 13.2 | | | | m2 m2 | | **13,200** | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **13,200** | | |
| 84 d.3 | KNR K-04 0602-04 | Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pio- nowej 9.5 | | | | m m | | **9,500** | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **9,500** | | |
| 85 d.3 | KNR-W 2-02 1111-07 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- prawie klejowej układane metodą nieregularną 13.5 | | | | m2 m2 | | **13,500** | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **13,500** | | |
| 86 d.3 | KNR-W 2-02 0840-06 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- prawie klejowej 54.26 | | | | m2 m2 | | **54,260** | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **54,260** | | |
| 87 d.3 | KNR 2-02 0333-01 analogia | Uszczelnianie ręczne silikonem trwale plastycznym styków scian i podłogi 65.47 | | | | m m | | **65,470** | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **65,470** | | |
| 88 d.3 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 13.5 | | | | m2 m2 | | **13,500** | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **13,500** | | |
| 89 d.3 | NNRNKB 202 2014-03 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach 13.5 | | | | m2 m2 | | **13,500** | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **13,500** | | |
| 90 d.3 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Flugger Stop Grunt - powierzchnie poziome <sufit> 13.5 | | | | m2 m2 | | **13,500** | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **13,500** | | |
| 91 d.3 | KNNR 2 1402-03 | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie sufitów - Flugger Dekso 5 13.5 | | | | m2 m2 | | **13,500** | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **13,500** | | |
| 92 d.3 | KNR-W 2-15 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1 | | | | kpl. kpl. | | **1,000** | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **1,000** | | |
| 93 d.3 | KNR-W 2-15 0230-01 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 1 | | | | kpl. kpl. | | **1,000** | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **1,000** | | |
| 94 d.3 | KNR 0-35 0114-05 | Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termosta- tycznym montowane na ścianie 1 | | | | szt. szt. | | **1,000** | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **1,000** | | |
| 95 d.3 | KNR 4-02 0516-03 | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego GP-2 1 | | | | kpl. kpl. | | **1,000** | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **1,000** | | |
| 96 d.3 | cena zakła- dowa | Wymiana oświetlenia łazienki 6 | | | | kpl. kpl. | | **6,000** | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **6,000** | | |
| 97 d.3 | analiza indy- widualna | Ponowny montaż zdemontowanego osprzętu , półek, szafek itp. 1 | | | | kpl. kpl. | | **1,000** | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **1,000** | | |
| 98 d.3 | kalk. własna | Wymiana drzwi wewentrznych jednoskrzydłowych , na nowe z regulowaną ościeżnicą 2 | | | | szt. szt. | | **2,000** | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **2,000** | | |
| 99 d.3 | TZKNBK I 0504-01 | Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30m 13.5\*0.1 26\*0.025 1 | | | | m3 m3 m3 m3 | | **1.350 0.650 1.000** | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **3,000** | | |
| 100 d.3 | cena zakła- dowa | Wywóz i utylizacja gruzu 1 | | | | konte- ner konte- ner | | **1,000** | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | **RAZEM** | | | **1,000** | | |
| **4** |  | **Remont toalety parteru** | | | | | | | | | | | |
| 101 d.4 | analiza indy- widualna | Demontaż wypoasżenia lampy, pólki, uchwyty itp. 1 | | | | | kpl. kpl. | | | 1,000 | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | **RAZEM** | | | **1,000** |
| 102 d.4 | cena zakła- dowa | Demontaż osprzętu elektrycznego 1 | | | | | kpl. kpl. | | | 1,000 | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | **RAZEM** | | | **1,000** |
| 103 d.4 | KNNR 8 0225-05 | Demontaż ustępu z miską porcelanową 1 | | | | | kpl kpl | | | 1,000 | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | **RAZEM** | | | **1,000** |
| 104 d.4 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej 2 | | | | | szt. szt. | | | 2,000 | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | **RAZEM** | | | **2,000** |
| 105 d.4 | KNNR 8 0225-03 | Demontaż umywalki porcelanowej 1 | | | | | kpl kpl | | | 1,000 | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | **RAZEM** | | | **1,000** |
| 106 d.4 | KNR-W 4-01 0819-05 | Rozebranie posadzek z płytek 4.56 | | | | | m2 m2 | | | 4,560 | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | **RAZEM** | | | **4,560** |
| 107 d.4 | KNR-W 4-01 0701-02 | Odbicie scian z płytek , ww. pomieszceń 7.4\*2.5 | | | | | m2 m2 | | | 18,500 | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | **RAZEM** | | | **18,500** |
| 108 d.4 | KNR 4-01 0211-01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach 4.56 | | | | | m2 m2 | | | 4,560 | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | **RAZEM** | | | **4,560** |
| 109 d.4 | ZKNR C-1 0301-01 | Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża ścian 4.56 | | | | | m2 m2 | | | 4,560 | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | **RAZEM** | | | **4,560** |
| 110 d.4 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - przyjeto20% 18.5\*20% | | | | | m2 m2 | | | 3,700 | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | **RAZEM** | | | **3,700** |
| 111 d.4 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17" - powierzchnie po- ziome 4.56 | | | | | m2 m2 | | | 4,560 | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | **RAZEM** | | | **4,560** |
| 112 d.4 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 18.5 | | | | | m2 m2 | | | 18,500 | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | **RAZEM** | | | **18,500** |
| 113 d.4 | ZKNR C-1 0308-04 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo- lacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry - posadzka 4.56 | | | | | m2 m2 | | | 4,560 | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | **RAZEM** | | | **4,560** |
| 114 d.4 | ZKNR C-1 0308-14 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo- lacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej od góry - posadzka 7.4 | | | | | m m | | | **7,400** | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | **RAZEM** | | | **7,400** |
| 115 d.4 | KNR-W 2-02 1111-07 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- prawie klejowej układane metodą nieregularną 4.56 | | | | | m2 m2 | | | **4,560** | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | **RAZEM** | | | **4,560** |
| 116 d.4 | KNR-W 2-02 0840-06 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- prawie klejowej 18.5 | | | | | m2 m2 | | | **18,500** | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | **RAZEM** | | | **18,500** |
| 117 d.4 | KNR 2-02 0333-01 analogia | Uszczelnianie ręczne silikonem trwale plastycznym styków scian i podłogi 27.5 | | | | | m m | | | **27,500** | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | **RAZEM** | | | **27,500** |
| 118 d.4 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" <sufit>4.56 | | | | | m2 m2 | | | **4,560** | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | **RAZEM** | | | **4,560** |
| 119 d.4 | NNRNKB 202 2014-03 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach 4.56 | | | | | m2 m2 | | | **4,560** | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | **RAZEM** | | | **4,560** |
| 120 d.4 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Flugger Stop Grunt - powierzchnie poziome 4.56 | | | | | m2 m2 | | | **4,560** | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | **RAZEM** | | | **4,560** |
| 121 d.4 | KNNR 2 1402-03 | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie sufitów - Flugger Dekso 5 4.56 | | | | | m2 m2 | | | **4,560** | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | **RAZEM** | | | **4,560** |
| 122 d.4 | KNR-W 2-15 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1 | | | | | kpl. kpl. | | | **1,000** | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | **RAZEM** | | | **1,000** |
| 123 d.4 | KNR-W 2-15 0230-01 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 1 | | | | | kpl. kpl. | | | **1,000** | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | **RAZEM** | | | **1,000** |
| 124 d.4 | KNR 4-02 0516-03 | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego GP-2 1 | | | | | kpl. kpl. | | | **1,000** | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | **RAZEM** | | | **1,000** |
| 125 d.4 | cena zakła- dowa | Wymiana oświetlenia toalet 1 | | | | | kpl. kpl. | | | **1,000** | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | **RAZEM** | | | **1,000** |
| 126 d.4 | analiza indy- widualna | Ponowny montaż zdemontowanego osprzętu tolety 1 | | | | | kpl. kpl. | | | **1,000** | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | **RAZEM** | | | **1,000** |
| 127 d.4 | cena zakła- dowa | Montaż uchwytu dla niepełnosprawnych przy umywalce ,toalecie 2 | | | | | szt. szt. | | | **2,000** | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | **RAZEM** | | | **2,000** |
| 128 d.4 | cena zakła- dowa | Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych składanych 2 | | | | | szt. szt. | | | **2,000** | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | **RAZEM** | | | **2,000** |
| 129 d.4 | kalk. własna | Wymiana drzwi wewentrznych jednoskrzydłowych , na nowe z regulowaną ościeżnicą 1 | | | | | szt. szt. | | | **1,000** | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | **RAZEM** | | | **1,000** |
| 130 d.4 | TZKNBK I 0504-01 | Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30m 4.5\*0.1 18.5\*0.025 | | | | | m3 m3 m3 | | | **0.450 0.463** | | |  |
| 131 d.4 | cena zakła- dowa | Wywóz i utylizacja gruzu 1 | | | | | konte- ner konte- ner | | | **1,000** | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | **RAZEM** | | | **1,000** |

Załącznik nr 2

(Nazwa Wykonawcy) miejscowość, data...

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

-Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………

- Adres …………………………………………………………………………………………

-Nr telefonu, NIP …………………………………………………………………………………

Nawiązując do zapytania ofertowego – remontu pomieszczeń w których znajdują się Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rumi.

1. Zapoznałem(am) się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część oraz że nie wnoszę do nich żadnych   
zastrzeżeń, a także zdobyłem wszelkie pozostałe informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.

2. Oferuję realizację tego zamówienia za poniższą cenę oraz składam niniejszą ofertę:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Cena brutto** |  |
| **Część** | **Nazwa** | **Ilość** | **Słownie brutto** |
|  |  |  |
| **I** | Remont łazienki damskiej i toalety II piętra | komplet |  |  |
| **II** | Remont toalety damskiej i męskiej I piętra | komplet |  |  |
| **III** | Remont pom. socjalnych szatni, toalety i prysznica | komplet |  |  |
| **IV** | Remont toalety parteru | komplet |  |  |
| Razem | | |  |  |

UWAGA: Wykonawca składa ofertę na poszczególne części zamówienia. Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena brutto z każdej części.

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą z rzeczywiście wykorzystanych a wyżej wymienionych materiałów i robót budowlanych wg cen brutto podanych w formularzu ofertowym. Na w/w cenę składa się całkowity koszt na podstawie rzeczywiście dostarczonej i odebranej dostawy i roboty budowlanej.

……………………………………

Podpis osoby(ób) składającej(ych) ofertę

(Nazwa Wykonawcy) miejscowość, data...

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ

Ja niżej podpisany(a), w związku z zapytaniem ofertowym - remontu pomieszczeń w których znajdują się Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rumi.

**oświadczam, że**

nie jestem/jestem\* powiązany(a) z CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta

lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

\*skreślić nieprawidłowe

……………………………………

Podpis osoby(ób) składającej(ych) ofertę