**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

poszukuje Wykonawcy remontu Warsztatu Terapii Zajęciowej

w Krzywym Kole w ramach projektu

**„Zapobieganie degradacji infrastruktury WTZ Krzywe Koło – etap II”**

**Załączniki:**

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
* Formularz ofertowy
* Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań
* Przedmiar robót

Załącznik nr 1.

[**Specyfikacja**](http://efs.warmia.mazury.pl/userfiles/file/Aktualnosci/2010 r./szczegolowy_opis_przedmiotu_zamow_gadzety.pdf) **Istotnych Warunków Zamówienia**

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 8.00–16.00

(oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

Tel: 58 555 78 78

FAX: 58 551 57 46

[gdansk@caritas.gda.pl](mailto:gdansk@caritas.gda.pl)

[www.caritas.gda.pl](http://www.caritas.gda.pl/)

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie o cenę

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

**Przedmiotem zamówienia jest remont łazienki na parterze budynku siedziby WTZ w Krzywym Kole (gmina Suchy Dąb).**

**Specyfikacja zamówienia :**

W zakres prac wchodzą roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty budowlane i remontowe, montaż wyposażenia łazienki, wywóz i utylizacja gruzu.

**Szczegółowy zakres prac:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rodzaj pracy do wykonania** | **Jednostka**  **miary** | **Szacunkowa wartość liczbowa** |
| Utylizacja | kpl | 1 |
| Demontaż wyposażenia | kpl | 1 |
| Skucie kafli ze ścian i podłogi | m2 | 64 |
| Gruntowanie pod kafle | m2 | 64 |
| Wyrównanie posadzki pod kafle | m2 | 18,2 |
| Wyrównanie ścian pod kafle | m2 | 45,8 |
| Skucie posadzki pod kratkę ściekową i rury kanalizacyjne | kpl | 1 |
| Wymiana rur kanalizacyjnych | kpl | 1 |
| Montaż kratki odpływu | szt | 1 |
| Wylanie posadzki przy odpływie i bruzd pod rury | kpl | 1 |
| Folia w płynie | m2 | 25 |
| Taśma izolacyjna w narożniki | mb | 20 |
| Ułożenie płytek format 60 x 60 | m2 | 54 |
| Ułożenie płytek format cegiełka | m2 | 10 |
| Kopertowanie podłogi do odpływu | kpl | 1 |
| Montaż kabiny prysznicowej | szt | 1 |
| Montaż WC | szt | 1 |
| Obudowanie WC płytami GK | szt | 1 |
| Przerobienie grzejnika | szt | 2 |
| Montaż i obudowa wanny | szt | 1 |
| Montaż uchwytów i akcesoriów | kpl | 1 |
| Syfony i kraniki ( montaż ) | kpl | 1 |
| Montaż umywalki i baterii | kpl | 1 |
| Szpachlowanie | m2 | 18,2 |
| Malowanie | m2 | 18,2 |
| Prace elektryczne | kpl | 1 |
| Prace hydrauliczne | szt | 2 |
| Szlifowanie kafli 45 stopni | mb | 9,5 |
| Zabudowa na rury | mb | 2,5 |
| Zakup i montaż luster | szt | 1 |

**Dodatkowo:**

Wykonawca usługi w uzgodnieniu z zamawiającym dokona wszystkich niezbędnych zakupów ( m.in. armatury sanitarnej, płytek ceramicznych, wanny, kabiny natryskowej itd.)

**UWAGA:**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamówienie realizowane w okresie od podpisania umowy do 31. 08.2022

Płatność za zrealizowaną usługę nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania FV/rachunku po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego ze zrealizowane usługi.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

[45000000-7](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-6346) - Roboty budowlane

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Do 31.08.2022

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

Zamawiający nie formułuje warunków udziału.

6. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy

a) złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym zgodnie z określonym w zapytaniu wzorem.

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych   
przez Wykonawców oświadczeń, o których mowa powyżej, według formuły „spełnia” / „nie spełnia”.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

* + 1. Formularz ofertowy
    2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje w postępowaniu   
Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną/mailem.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji   
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień   
niezwłocznie, i odeśle je do pozostałych potencjalnych Wykonawców lub umieści na stronie internetowej.

3. Korespondencję do Zamawiającego należy kierować na adres:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

lub

gdansk@caritas.gda.pl

lub

FAX: 58 551 57 46

Każdorazowo powołując się na postępowanie: wybór **Wykonawcy remontu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole**

4. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest – Elżbieta Kacynel-Rendzio (**tel. 694 464 419**) e-mail: erendzio@caritas.gda.pl.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferta winna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

Oferta powinna zawierać następujące elementy, zgodne z określonymi przez Zamawiającego wzorami:

a) Wypełniony formularz ofertowy

b) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert obciążają składających je Wykonawców.

W przypadku dostarczenia oferty osobiście/kurierem/pocztą należy oferty umieścić w zamkniętej kopercie i opisanej: wybór **Wykonawcy remontu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole oraz** NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 03.03.2022.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy wysłać/dostarczyć/złożyć (osobiście lub pocztą lub kurierem lub e-mail) na adres:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

lub

e-mail: gdansk@caritas.gda.pl

2. Termin złożenia oferty osobiście **do 03.03.2022 do godz. 16.00**, drogą elektroniczną do **03.03.2022 do 23.59.**

3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, adres: Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot.

4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.

5. O terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Cena ofertowa za wykonanie zamówienia winna być podana liczbowo i słownie w   
złotych polskich, z wyodrębnieniem ceny brutto i wartości brutto. Wykonawca określi cenę ofertową zgodnie z formularzem ofertowym.

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane   
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.   
Powinna również uwzględniać wszelkie ewentualne upusty oferowane przez   
Wykonawcę. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nie   
uwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę obciążają   
Wykonawcę.

3. Oferowana cena nie może ulec zmianie przez okres związania ofertą.

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa kryterium** | **Znaczenie (waga) kryterium** |
| 1. | Cena | 100 pkt |

I. Cena

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej

----------------------------------- x 100 pkt = Liczba punktów oferty ocenianej

Cena brutto oferty ocenianej

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria

Oferty zostaną sklasyfikowane malejąco (od najwyższej do najniższej) zgodnie z liczbą punktów uzyskanych w oparciu o określone powyżej zasady.

Podana w ofercie cena (podana w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty   
o wyborze najkorzystniejszej oferty (umieszczenie informacji na stronie internetowej).

2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN, Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Wynagrodzenie będzie przekazane na konto wybranego Wykonawcy.

3. Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po wyborze Wykonawcy/ów.

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie formułuje żadnych warunków w tym zakresie.

17. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie przewiduje zmiany warunków podpisanej umowy z wyjątkiem ustalenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

18. INFORMACJĘ O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH W OKRESIE 3 LAT OD UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO, PRZEWIDZIANYCH W ZAPYTANIU OFERTOWYM ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH POLEGAJĄCYCH NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH USŁUG, ICH ZAKRES ORAZ WARUNKI, NA JAKICH ZOSTANĄ UDZIELONE.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie tego typu zamówień.

19. ZAŁĄCZNIKI.

Załączniki stanowiące integralną cześć niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1) Formularz ofertowy

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań

3) Szczegółowy zakres prac ( przedmiar/ obmiar ) – informacyjny

Załącznik nr 2

(Nazwa Wykonawcy) miejscowość, data………....

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

- Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………..

- Adres …………………………………………………………………………………………

- nr telefonu, NIP …………………………………………………………………………………

Nawiązując do zapytania ofertowego - wybór **Wykonawcy remontu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole**

1. Zapoznałem(am) się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część oraz że nie wnoszę do nich żadnych   
zastrzeżeń, a także zdobyłem wszelkie pozostałe informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.

2. Oferuję realizację tego zamówienia za poniższą cenę oraz składam niniejszą ofertę na formularzu ofertowym wykonawcy.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj pracy do wykonania** | **Jednostka**  **miary** | **Szacunkowa**  **wartość**  **liczbowa** | **Cena jednostkowa** | **Wartość**  **razem**  Kolumna 3 x  Kolumna 4 |
| Kolumna 1 | Kolumna 2 | Kolumna 3 | Kolumna 4 | Kolumna 5 |
| Utylizacja | kpl | 1 |  |  |
| Demontaż wyposażenia | kpl | 1 |  |  |
| Skucie kafli ze ścian i podłogi | m2 | 64 |  |  |
| Gruntowanie pod kafle | m2 | 64 |  |  |
| Wyrównanie posadzki pod kafle | m2 | 18,2 |  |  |
| Wyrównanie ścian pod kafle | m2 | 45,8 |  |  |
| Skucie posadzki pod kratkę ściekową i rury kanalizacyjne | kpl | 1 |  |  |
| Wymiana rur kanalizacyjnych | kpl | 1 |  |  |
| Montaż kratki odpływu | szt | 1 |  |  |
| Wylanie posadzki przy odpływie i bruzd pod rury | kpl | 1 |  |  |
| Folia w płynie | m2 | 25 |  |  |
| Taśma izolacyjna w narożniki | mb | 20 |  |  |
| Ułożenie płytek format 60 x 60 | m2 | 54 |  |  |
| Ułożenie płytek format cegiełka | m2 | 10 |  |  |
| Kopertowanie podłogi do odpływu | kpl | 1 |  |  |
| Montaż kabiny prysznicowej | szt | 1 |  |  |
| Montaż WC | szt | 1 |  |  |
| Obudowanie WC płytami GK | szt | 1 |  |  |
| Przerobienie grzejnika | szt | 2 |  |  |
| Montaż i obudowa wanny | szt | 1 |  |  |
| Montaż uchwytów i akcesoriów | kpl | 1 |  |  |
| Syfony i kraniki ( montaż ) | kpl | 1 |  |  |
| Montaż umywalki i baterii | kpl | 1 |  |  |
| Szpachlowanie | m2 | 18,2 |  |  |
| Malowanie | m2 | 18,2 |  |  |
| Prace elektryczne | kpl | 1 |  |  |
| Prace hydrauliczne | szt | 2 |  |  |
| Szlifowanie kafli 45 stopni | mb | 9,5 |  |  |
| Zabudowa na rury | mb | 2,5 |  |  |
| Zakup i montaż luster | szt | 1 |  |  |

Zakup armatury sanitarnej, płytek ceramicznych - kwota brutto ……………………………….

Całość usługi kwota brutto………………………… słownie kwota brutto…………………….

…………………………………………………………………………………………………….

UWAGA: Wykonawca składa ofertę na całość zamówienia . Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena brutto .

Na w/w cenę składa się całkowity koszt usługi.

……………………………………

Podpis osoby(ób) składającej(ych) ofertę

Załącznik nr 3

(Nazwa Wykonawcy) miejscowość, data...

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ

Ja niżej podpisany(a), w związku z zapytaniem ofertowym – **wybór Wykonawcy remontu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole**

**oświadczam, że**

nie jestem/jestem\* powiązany(a) z Caritas Archidiecezji Gdańskiej

osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta

lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

\*skreślić nieprawidłowe

……………………………………

Podpis osoby(ób) składającej(ych) ofertę

Załącznik nr 4

**Szczegółowy zakres prac ( przedmiar/ obmiar ) – informacyjny**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m** | **Poszcz.** | **Razem** |
| 1. |  | **Remont łazienki parteru** |  |  |  |
| **1.1** |  | **Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe** |  |  |  |
| 1  d.1.  1 | analiza indywidualna | Demontaż wyposażenia łazienki – lampy, półki,itp.  1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **1.000** |
| 2  d.1  1 | KNNR8  0225-05 | Demontaż ustępu z miską porcelanową  1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **1.000** |
| 3.  d.1  1 | Cena zakładowa | Demontaż osprzętu elektrycznego  1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **1.000** |
| 4.  d.1  1 | KNNR8  0225-03 | Demontaż umywalki porcelanowej  1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **1.000** |
| 5.  d.1  1 | KNR -W4 -01  0181905 | Rozebranie posadzek z płytek  14,87 | m² | 14.870 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **14.870** |
| 6.  d.1  1 | KNR -4 -01  0211-01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach  14,87 | m² | 14.870 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **14.870** |
| 7.  d.1  1 | KNR -4 -01  0701-02 | Odbicie ścian z płytek  48,6 | m² | 48.600 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **48.600** |
| 8.  d.1  1 | KNR -4 -01  0210-02 | Wykucie bruzd pod kratkę ściekową i rury kanalizacyjne  2 | m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **2.000** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.2** |  | **Roboty budowlane, remontowe** |  |  |  |
| 9.  d.1  2 | analiza indywidualna | Wymiana rur kanalizacyjnych  1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **1.000** |
| 10.  d.1  2 | kalk. własna | Zakup i montaż odpływu punktowego  1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **1.000** |
| 11.  d.1  2 | wycena wykonawcy | Roboty instalacyjne sanitarne – przerobienie instalacji c.o  2 | pkt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **2.000** |
| 12.  d.1  2 | KNR -2-15/GEBERIT  0101-01 | Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie  1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **1.000** |
| 13.  d.1  2 | NNRNKB 202 1134- 01 | ( z. VII )Gruntowanie podłoży preparatami Ceresit CT 17” – powierzchnie poziome  14.87 | m² | 14.870 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **14.870** |
| 14.  d.1  2 | NNRNKB 202 1132- 01 | (z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm  14.87 | m² | 14.870 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **14.870** |
| 15.  d.1  2 | ZKNR C-1 0301 - 01 | Skucie nierówności i oczyszczanie podłoża ścian  48.87 | m² | 48.870 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **48.870** |
| 16.  d.1  2 | analiza indywidualna | Obudowa geberitu płytą karton gips  1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **1.000** |
| 17.  d.1  2 | analiza indywidualna | Wykonanie zabudowy wanny | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **1.000** |
| 18.  d.1  2 | NNRNKB 202 1134- 02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami „ CERESIT CT 17” i „ Atlas UNI GRUNT” – powierzchnie pionowe  48.87 | m² | 48.870 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **48.870** |
| 19.  d.1  2 | KNR -4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.IIIz zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- pianobetonów – przyjęto 50 %  48,87” 50% | m² | 24.435 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **24.435** |
| 20.  d.1  2 | NNRNKB 202 1134- 01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami „ CERESIT CT 17” i „ Atlas UNI GRUNT” – powierzchnie poziome  14.87 | m² | 14.870 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **14.870** |
| 21.  d.1  2 | NNRNKB 2-02 1111- 07 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm za zaprawie klejowej układane metoda nieregularną  14,87 | m² | 14.870 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **14.870** |
| 22.  d.1  2 | kalk. własna | Kopertowanie podłogi | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **1.000** |
| 23.  d.1  2 | NNRNKB 202 1134 - 02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami „ CERESIT CT 17” i „ Atlas UNI GRUNT” – powierzchnie pionowe  48.87 | m² | 48.870 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **48.870** |
| 24.  d.1  2 | KNRK-04  0602- 02 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit fragmencie ścian pod prysznicem  25 | m² | 25.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **25.000** |
| 25.  d.1  2 | KNRK-04  0602- 04 | Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit – wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej | m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **20.000** |
| 26.  d.1  2 | KNR – W 2 -02 0840-06 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 na zaprawie klejowej  48.87 | m² | 48.870 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **48.700** |
| 27.  d.1  2 | KNR – W 2 -02 0840-1  analogia | Ułożenie płytek, format cegiełka R=2  10 | m² | 10.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **10.000** |
| 28.  d.1  2 | Wycena wykonawcy | Szlifowanie kafli do kąta 45 stopni | mb | 9.500 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **9.5000** |
| 29.  d.1  2 | KNR – W 2 -02 0830 - 04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych  18.2 | m² | 18.200 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **18.200** |
| 30.  d.1  2 | NNRNKB 202 1134 - 02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Flugger Stop Grunt – powierzchnie poziome  18.2 | m² | 18.200 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **18.200** |
| 31.  d.1  2 | KNNR 2  1402- 03 | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie sufitów – Flugger Dekso 5  18.2 | m² | 18.200 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **18.200** |
| 32.  d.1  2 | KNR 2 - 02  0333 -01  analogia | Uszczelnianie ręczne silikonem trwale plastycznym styków ścian i podłogi | m | 28.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **28.000** |
| **1.3** |  | **Montaż wyposażenia łazienki** |  |  |  |
| 33.  d.1  3 | KNR – W 2 -15  0230- 01 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | kpl | 1.000 |  |
|  |  | 1 |  | **Razem** | **1.000** |
| 34.  d.1  3 | KNR 2 -15/  GEBERIT  0104-01 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym – ustęp  1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **1.000** |
| 35.  d.1  3 | KNR - W 2- 15  0231 - 04 | Wanny kąpielowe z tworzywa sztucznego bez obudowy  1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **1.000** |
| 36.  d.1  3 | KNR - 0 - 35  0123 -01 | Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego  1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **1.000** |
| 37.  d.1  3 | KNR - 0 - 35  0114 -01 | Baterie umywalkowe  1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **1.000** |
| 38.  d.1  3 | KNR - 0 - 35  0114 -04 | Baterie wannowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu  1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **1.000** |
| 39.  d.1  3 | KNR - 0 - 35  0114 -05 | Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na ścianie  0 | szt | 0.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **0.000** |
| 40.  d.1  3 | Cena zakładowa | Wymiana oświetlenia łazienki | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **1.000** |
| **1.4** |  | **Wywóz i utylizacja gruzu** |  |  |  |
| 41.  d.1  4 | TZKNBK 1  0504- 01 | Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl. do 30 m | m3 | 2.800 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **2.800** |
| 42.  d.1  4 | Cena zakładowa | Wywóz i utylizacja gruzu | kontener | 1.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **1.000** |