**KOREKTA DO OFERTY**

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ OPP

Zapytanie ofertowe na:

Zakup, wyposażenie kuchni żywienia zbiorowego.

[**Specyfikacja**](http://efs.warmia.mazury.pl/userfiles/file/Aktualnosci/2010%20r./szczegolowy_opis_przedmiotu_zamow_gadzety.pdf) **Istotnych Warunków Zamówienia**

1. Nazwa i adres zamawiającego:

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ OPP

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 8.00–16.00

(oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

Tel: 694 485 569

[mmarczak@caritas.gda.pl](mailto:gdansk@caritas.gda.pl)

[www.caritas.gda.pl](http://www.caritas.gda.pl)

2. Tryb udzielenia zamówienia:

* Zapytanie o cenę zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej nr 13/2015 z dnia 31.12.2015 w sprawie wprowadzenia zasad realizacji zamówień w Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

3. Opis poszczególnych części zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup, wyposażenie kuchni żywienia zbiorowego.

wg specyfikacji:

Szczegółowy opis:

1. **SPECYFIKACJA:**
2. Stół ze stali nierdzewnej z półką I ze zlewem 1-komorowym w środku + umywalką po prawej stronie. Wymiary :1.560x600x850 mm.
3. Stół roboczy ze stali nierdzewnej z półką. Wymiary:700x600x850/mm/ , z wycięciem po lewej stronie. Rant tylny I lewy.
4. Stół mroźniczy 2-drzwiowy GN , ze stali nierdzewnej. Wymiary: 1.342x700x850/mm/. Temperatura robocza -17C do -21C ,pojemność brutto 274 l. Moc 667W/230V.
5. Basen ze stali nierdzewnej do mycia garnków730x700x850/mm/.
6. Regał ociekowy perforowany ze stali nierdzewnej. Wymiary: 860x550x1.800/mm/.
7. Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej drzwi suwane. Wymiary: 1.050x600x2.000/mm/
8. Stół roboczy ze stali nierdzewnej z półką. Wymiary:1630x700x850/mm/ , ze ścięciem po lewej i wycięciem po prawej stronie, RT
9. Stół mroźniczy 2-drzwiowy GN-1/1, agregat dolny, ze stali nierdzewnej. Wymiary: 943x700x850/mm/. Temperatura robocza -10do-20\*C ,pojemność brutto 257 l., 0,26kW/230V.
10. Piec konwekcyjno-parowy gazowy GN 6x1/1.Wymiary zew. 850X775x754 mm. Moc znamionowa 13kW
11. 2 szt. Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy
12. Uzdatniacz wody do pieca konwekcyjno-parowego
13. Blat neutralny z podstawą. Wymiary: 200x730x850/mm/
14. Stół roboczy z półką ze stali nierdzewnej. Wymiary:330x730x850, RT i RL
15. Szafka wisząca drzwi suwane 1100x400x600
16. Szafka wisząca drzwi suwane 1000x400x600
17. Szafka wisząca drzwi suwane 900x400x600
18. Zmywarka kapturowa z elektronicznym sterowaniem, wymiary: 690x794x1500 mm
19. Taboret gazowy z palnikiem dwukoronowym, z czterema pierścieniami płomienia, wymiary 590x590x400.
20. 2 szt. Patelnia gazowa przechylna. Wymiary:800x730x850/mm/. Pojemność 50 l, moc od 10 kW
21. Kuchnia gazowa z piekarnikiem/GN 2/1/. Wymiary: 800x730x850/mm/. Moc całkowita 16,40kW.
22. 2 szt. Szatkownica do warzyw z kompletem 6 tarcz, wymiary 300x350x555, moc 0,60kW/400V
23. 2 szt. Obieraczka nierdzewna do ziemniaków/warzyw z separatorem obierzyn okrągłym,
24. 2 szt. Mikser uniwersalny do mieszania ciasta, pojemność min. 24 litrów, 3 stopnie prędkości wraz z przystawką do mielenia mięsa 205x300x290

4. KOREKTA:

Zmiany w specyfikacji:

1. Stół ze stali nierdzewnej z półką I ze zlewem 1-komorowym w środku + umywalką po prawej stronie. Wymiary :1.560x600x850 mm.
2. Stół roboczy ze stali nierdzewnej z półką. Wymiary:700x600x850/mm/ , z wycięciem po lewej stronie. Rant tylny I lewy.
3. Stół mroźniczy 2-drzwiowy GN , ze stali nierdzewnej. Wymiary: 1.342x700x850/mm/. Temperatura robocza -17C do -21C ,pojemność brutto 274 l. Moc 667W/230V.
4. Basen ze stali nierdzewnej do mycia garnków730x700x850/mm/.
5. Regał ociekowy perforowany ze stali nierdzewnej. Wymiary: 860x550x1.800/mm/.
6. Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej drzwi suwane. Wymiary: 1.050x600x2.000/mm/
7. Stół roboczy ze stali nierdzewnej z półką. Wymiary:1630x700x850/mm/ , ze ścięciem po lewej i wycięciem po prawej stronie, RT
8. Stół mroźniczy 2-drzwiowy GN-1/1, agregat dolny, ze stali nierdzewnej. Wymiary: 943x700x850/mm/. Temperatura robocza -10do-20\*C ,pojemność brutto 257 l., 0,26kW/230V.
9. Piec konwekcyjno-parowy gazowy GN 6x1/1.Wymiary zew. 850X775x754 mm. Moc znamionowa 13kW
10. Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy
11. Uzdatniacz wody do pieca konwekcyjno-parowego
12. Blat neutralny z podstawą. Wymiary: 200x730x850/mm/
13. Stół roboczy z półką ze stali nierdzewnej. Wymiary:330x730x850, RT i RL
14. Szafka wisząca drzwi suwane 1100x400x600
15. Szafka wisząca drzwi suwane 1000x400x600
16. Szafka wisząca drzwi suwane 900x400x600
17. Zmywarka kapturowa z elektronicznym sterowaniem, wymiary: 690x794x1500 mm
18. Taboret gazowy z palnikiem dwukoronowym, z czterema pierścieniami płomienia, wymiary 590x590x400.
19. 2 szt. Patelnia gazowa przechylna. Wymiary:800x730x850/mm/. Pojemność 50 l, moc od 10 kW
20. Kuchnia gazowa z piekarnikiem/GN 2/1/. Wymiary: 800x730x850/mm/. Moc całkowita 16,40kW.
21. 2 szt. Szatkownica do warzyw z kompletem 6 tarcz, wymiary 300x350x555, moc 0,60kW/400V
22. 2 szt. Obieraczka nierdzewna do ziemniaków/warzyw z separatorem obierzyn okrągłym,
23. 2 szt. Mikser uniwersalny do mieszania ciasta, pojemność min. 24 litrów, 3 stopnie prędkości wraz z przystawką do mielenia mięsa 205x300x290

5. PO KOREKCIE:

Specyfikacja po korekcie:

1. Stół ze stali nierdzewnej z półką I ze zlewem 1-komorowym w środku + umywalką po prawej stronie. Wymiary :1.560x600x850 mm.
2. Stół roboczy ze stali nierdzewnej z półką. Wymiary:700x600x850/mm/ , z wycięciem po lewej stronie. Rant tylny I lewy.
3. Stół roboczy, ze stali nierdzewnej. Wymiary: 1.342x700x850/mm/.
4. Basen ze stali nierdzewnej do mycia garnków730x700x850/mm/.
5. Regał ociekowy perforowany ze stali nierdzewnej. Wymiary: 860x550x1.800/mm/.
6. Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej drzwi suwane. Wymiary: 1.050x600x2.000/mm/
7. Stół roboczy ze stali nierdzewnej z półką. Wymiary:1630x700x850/mm/ , ze ścięciem po lewej i wycięciem po prawej stronie, RT
8. 2 x Piec konwekcyjno-parowy gazowy GN 6x1/1.Wymiary zew. 850X775x754 mm. Moc znamionowa 13kW.
9. 2 szt. Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy
10. Uzdatniacz wody do pieca konwekcyjno-parowego
11. Blat neutralny z podstawą. Wymiary: 200x730x850/mm/
12. Stół roboczy z półką ze stali nierdzewnej. Wymiary:330x730x850, RT i RL
13. Szafka wisząca drzwi suwane 1100x400x600
14. Szafka wisząca drzwi suwane 1000x400x600
15. Szafka wisząca drzwi suwane 900x400x600
16. Zmywarka kapturowa z elektronicznym sterowaniem, wymiary: 690x794x1500 mm
17. Taboret gazowy z palnikiem dwukoronowym, wymiary 590x590x400.
18. 2 szt. Patelnia gazowa przechylna. Wymiary:800x730x850/mm/. Pojemność 50 l, moc od 10 kW
19. Kuchnia gazowa z piekarnikiem/GN 2/1/. Wymiary: 800x730x850/mm/. Moc całkowita 16,40kW.
20. Obieraczka nierdzewna do ziemniaków/warzyw z separatorem obierzyn okrągłym,
21. Mikser uniwersalny do mieszania ciasta, pojemność min. 24 litrów, 3 stopnie prędkości wraz z przystawką do mielenia mięsa 205x300x290
22. **Oferty należy przesłać do dnia 15.06.2022.**
23. Korespondencję do Zamawiającego należy kierować na adres:

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ OPP

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

lub

[mmarczak@caritas.gda.pl](mailto:gdansk@caritas.gda.pl)

Tel: 694 485 569

Każdorazowo powołując się na postępowanie treści: Zakup, wyposażenie kuchni żywienia zbiorowego.

1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest – Marcin Marczak (tel.694485569) e-mail: [mmarczak@caritas.gda.pl](mailto:gdansk@caritas.gda.pl)
2. W przypadku wysłania korespondencji proszę powoływać się na wyżej wskazana osobę.